
****



**Cetus FRH**

Kjøkkenhette for montering fra tak. Leveres med Victory innsats med fjernkontroll til normalventilasjon.

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknisk data** |  |
| **Bredde:** | 80 / 102 cm. |
| **Høyde** | 85 cm |
| **Osoppfang:** |  |
| **Belysning: (**Ved Normalventilasjon) | 2 x LED |
| **Farge:** | Rustfritt stål, PVD eller lakkert NCS |
| **Ventilasjon:** | N, R |
| **Festepunkt** |  |
| **Mulighet for integrert komfyrvakt:** | Ja |
| **Energiklasse:** | C |
| **Kapasitet:** | 230/350/485/585 m3/t (EN61691) |
| **Lydnivå:** | 50/61/67/70 dBA (EN60704-3) |
| **Ventilasjonstilkobling:** | 125 /150 mm |

